YARGICI TANITIM VE KULLANMA KILAVUZU

|  |  |
| --- | --- |
| MARKA : | YARGICI |
| CİNSİ : | AYDINLATMA ELEMANLARI |
| ÜRÜN/MODEL : | ABAJUR |

|  |
| --- |
| **İÇİNDEKİLER** |
| İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMA ADRESİ | 1 |
| BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR | 2 |
| TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR | 2 |
| KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER | 2 |
| ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER | 2 |
| TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VE ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER | 2 |
| PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMININ YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER | 2 |
| BAĞLANTI VEYA MONTAJIN NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERİR ŞEMA İLE BAĞLANTI VEYA MONTAJIN KİMİN TARAFINDAN YAPILACAĞINA (TÜKETİCİ, YETKİLİ SERVİS) İLİŞKİN BİLGİLER | 3 |
| MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER | 3 |
| KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VE ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR | 3 |
| 6502 SAYILI TÜKETİCİ’NİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ | 3 |

**İMALATÇI VE İTHALATÇI FİRMA ADRESİ**

1. **İMALATÇI FİRMA:**

IMAGE CRAFTER

ADRES: BANGKOK THAILAND

EMAIL: info@imagecrafter.com

1. **İTHALATÇI FİRMA:**

YARGICI KONFEKSIYON IHRACAT VE TIC. A.S.

ADRES: DLP NO:1 OFFICE HACI AHMET MAHALLESI IRMAK CADDESI NO: 1-9 TR34421

DOLAPDERE BEYOGLU – ISTANBUL

TEL: +90 (212) 234 34 00

FAX: +90 (212) 247 12 71

WEBSITE: <http://www.yargici.com.tr/>

**BAKIM, ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR**

* Ürünü sadece kapalı durumda iken temizleyiniz.
* Temizleme sırasında nemli bir bez kullanılması önerilir. Bağlantı bölümleri ve akım ileten bölümlerin ıslatılmamasına önemle dikkat edilmelidir.

**TAŞIMA VE NAKLİYE SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR**

* Ürün ambalajlı veya paketli haldeyken üzerine ağır bir cisim koymayınız.
* Ürün paketini su ve nemden koruyunuz.
* Ürün paketini uygun bir şekilde, sürüklemeden ve yuvarlamadan taşıyınız.

**KULLANIM HATALARINA İLİŞKİN BİLGİLER**

* Aydınlatma armatörlerinin olağan dışı bölgeler ve koşullar altında (sahil şeridi, endüstriyel bölgeler, gübre ve benzeri cisimler ile sürekli sulu ve nemli ortamlar vb.) kullanımından dolayı üzerinde hasarlar oluşabilir. Bu konuya dikkat edilmelidir.
* Ürünleri amacına uygun kullanınız.
* Ürünleri sökmeyiniz, ve parçalamayınız.

**ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ TANITICI VE TEMEL BİLGİLER**

* Ürünlerimiz CE sertifikalıdır.
* Ürünün kullanılması amaçlanan ortam sıcaklığı 10-30 derecedir.
* Gücü 60 W tan daha büyük ampul kullanmayınız.
* Duy E27 dir.
* 220-250Vac, 50/60 Hz ile beslenmelidir.

**TÜKETİCİNİN KENDİ YAPABİLECEĞİ BAKIM, ONARIM VE ÜRÜNÜN TEMİZLİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

* Lambayı sadece akımı kapalı durumdayken temizleyiniz.
* Temizleme işleminde bağlantı bölümleri veya akım iletilen parçaların ıslanmamasına dikkat ediniz.
* Yüzeyi kaplamalı lambalarda (örnek: pirinç, krom) kaplamaya uygun temizleme maddesi kullanılmalıdır.
* Bu armatürün harici esnek kablosu veya kablosu hasar görürse, bir tehlikeyi önlemek için sadece üretici veya servis temsilcisi veya benzer bir yetkili kişi tarafından değiştirilmelidir.

**PERİYODİK BAKIM GEREKTİRMESİ DURUMUNDA, PERİYODİK BAKIMININ YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI İLE KİM TARAFINDAN YAPILMASI GEREKTİĞİNE İLİŞKİN BİLGİLER**

* Bulunduğu ortama bağlı olarak düzenli aralıklarla tozunu alabilirsiniz.

**BAĞLANTI VEYA MONTAJIN NASIL YAPILACAĞINI GÖSTERİR ŞEMA İLE BAĞLANTI VEYA MONTAJIN KİMİN TARAFINDAN YAPILACAĞINA (TÜKETİCİ, YETKİLİ SERVİS) İLİŞKİN BİLGİLER**

* Ürünü kurmadan, tamir, bakım öncesi elektriğin kesildiğinden emin olunuz.
* Özellikle düşük voltaj kablolarının bağlantılarında kullanılan vidaları iyice sıkınız.
* Bağlantıyı yaparken kablo renk ayrımının iyi yapılması gerekmektedir.
* Tesisat kurulurken el ve elbisenizin kuru olmasına ve elektrik olabilecek bölümlerde sıvı olmamasına dikkat ediniz.
* Lütfen aplik ve armatörleri çocukların ulaşamayacağı yerlere monte ediniz.
* Eğer aydınlatma aracı metal bir yüzeye monte edilecekse bu yüzey koruyucu topraklama iletkenine bağlı olmalıdır.
* Duylar üzerinde belirtilen maksimum watt derecelerini aşacak ampuller kullanılmamalıdır ve ürün etiketlerindeki tüm işaretlere dikkat edilmelidir.

**MALIN ENERJİ TÜKETİMİ AÇISINDAN VERİMLİ KULLANIMINA İLİŞKİN BİLGİLER**

* Gücü 60 W tan daha büyük ampul kullanmayınız.
* Ürünün kullanılması amaçlanan ortam sıcaklığı 10-30 derecedir.

**KULLANIM SIRASINDA İNSAN VEYA ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VE ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR**

* Tesisat kurulurken el ve elbisenizin kuru olmasına ve elektrik olabilecek bölümlerde sıvı teması olmamasına dikkat ediniz.
* Lütfen aplik ve armatörleri çocukların ulaşamayacağı yerlere monte ediniz.
* Eğer aydınlatma aracı metal bir yüzeye monte edilecekse bu yüzey koruyucu topraklama iletkenine bağlı olmalıdır.

**6502 SAYILI TÜKETİCİ’NİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDAKİ HAKLARINIZ**

* Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici olarak aşağıdaki haklarınızı kullanabilirsiniz.
* Ürünü iade ederek sözleşmeden dönme
* Ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
* Ücretsiz onarım isteme
* Ürünün ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme

Tüketici haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.